**INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN**

**Y DENUNCIA POR INFRACCION A LEYES SOCIALES**

**$dato000**

**A :** $dato001

**$dato002**

**VIA :** $dato003

**$dato004**

**DE :** $dato005

**$dato006**

**REF. :** $dato007

**FECHA :** $dato008

**I.- ANTECEDENTES**

Dando cumplimiento al Memorándum $dato009 de fecha $dato010, me constituí en los predios de la construcción XXX llevada a cabo por la Empresa o Establecimiento Laboral $dato007, en $dato011, con objeto de efectuar la correspondiente Inspección Técnica de Seguridad en la Construcción en materia de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, y verificar el cumplimiento de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar Nº 16998 de 02 agosto de 1979, al Decreto Supremo Nº 2936 de 5 de octubre de 2016 y normativa vigente en la materia.

A tal efecto me permito elevar a su consideración para los fines legales consiguientes, el presente informe que refleja la situación en la que se encuentra la construcción en el marco de las condiciones de Seguridad y Salud en el trabajo que otorga a sus dependientes.

**II.- DATOS DE LA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO LABORAL**

**NOMBRE O RAZON SOCIAL**

**DE LA EMPRESA O**

**ESTABLECIMIENTO LABORAL : $dato007**

**NOMBRE COMERCIAL : $dato012**

**REPRESENTANTE LEGAL : $dato013**

**CEDULA DE IDENTIDAD : $dato014**

**No PATRONAL SEG. SOCIAL : $dato015**

**No REGISTRO OBLIGATORIO DE EMPLEADORES: $datp016**

**No NIT :** **$dato017**

**ACTIVIDAD ECONOMICA O RUBRO : $dato018**

**DOMICILIO LEGAL : $dato019**

**DIRECCIÓN DONDE SE ESTA EJECUTANDO**

**EL PROYECTO : XXX**

**ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA (SI CORRESPONDE):** **$dato021**

**TELEFONO :** **$dato022**

**EMPRESAS SUBCONTRATADAS : XXX**

**PERSONAL DE LA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO LABORAL:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PERSONAL** | **MUJERES** | **HOMBRES** | **TOTAL** |
| **ADMINISTRATIVO** |  |  | **$dato023** |
| **OPERATIVO** |  |  | **$dato024** |
| **TOTAL** |  |  |  |

**III. DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN**

**FECHA DE LA VISITA : $dato026**

**HORA DE LA VISITA :**  **$dato027**

**PERSONAS QUE ACOMPAÑARON DE LA PARTE EMPLEADORA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Cargo** | **Nombre** | **Cedula de Identidad** |
| **1** | $emp0d1 | $emp0d2 | $emp0d3 |
| **2** | $emp1d1 | $emp1d2 | $emp1d3 |
| **3** | $emp2d1 | $emp2d2 | $emp2d3 |
| **4** | $emp3d1 | $emp3d2 | $emp3d3 |
| **5** | $emp4d1 | $emp4d2 | $emp4d3 |

**PERSONAS QUE ACOMPAÑARON DE LA PARTE TRABAJADORA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Cargo** | **Nombre** | **Cedula de Identidad** |
| **1** | $empt0d1 | $empt0d2 | $empt0d3 |
| **2** | $empt1d1 | $empt1d2 | $empt1d3 |
| **3** | $empt2d1 | $empt2d2 | $empt2d3 |
| **4** | $empt3d1 | $empt3d2 | $empt3d3 |
| **5** | $empt4d1 | $empt4d2 | $empt4d3 |

**IV. PARALIZACIÓN DEL PUESTO, ÁREA/SECCIÓN DE TRABAJO (Si corresponde):**

|  |
| --- |
| Si durante la inspección se identificaron condiciones de alta peligrosidad el inspector determinara la paralización del puesto de trabajo o del área correspondiente en el marco del art 26 numeral 3 del DL 16998:  PUESTO, ÁREA/SECCIÓN DE TRABAJO EN EL CUAL SE DETERMINA LA PARALIZACIÓN:  $area0d3$area1d3$area2d3$area3d3$area4d3$area5d3$area6d3$area7d3$area8d3$area9d3  CONDICIONES DE ALTA PELIGROSIDAD QUE LA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO LABORAL DEBE ELIMINAR:  PLAZO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA PARALIZACIÓN: $dato025 |

**V. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN;**

**TABLA 1**

| **PUNTO** | **DETALLE** | **FUNDAMENTO LEGAL** | **EVIDENCIA** | **CUMPLIMIENTO DE LO SOLICITADO** | **MULTA (Bs)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTACIÓN** | | | | | |
| 1 | Cuenta con el programa en materia de higiene y seguridad ocupacional de la obra aprobado por MTEPS. | Art. 6  DS 2936 | No presento el programa en materia de higiene y seguridad ocupacional de la obra aprobado por MTEPS. | 0.- No cumple  1.- Cumple  2.- No aplica | XX |
| 2 | El contratista cuenta con Registros de Capacitación en Materia de Salud y Seguridad Ocupacional en el marco del DL. 16998 y el DS 2936 (trabajos de soldadura, armado y encofrado, obra fina, acabados, trabajos en vías de tránsito, trabajos de demolición, excavación, altura y espacios confinados, prevención de incendio, manejo de extintores, simulacros de incendios y riesgos específicos). | Art. 6  DS 2936 | Presento los registros de capacitación. |  | XX |
| 3 | El contratista cuenta con un registro y estadísticas de los accidentes de trabajo. | Art. 6  DS 2936 |  |  | XX |
| 4 | El contratista cuenta con un registro del mantenimiento de la maquinaria y equipo utilizados en la faena de construcción. | Art. 6  Art. 22  Art. 71  DS 2936 |  |  | XX |
| Registro de mantenimiento de los mecanismos de lucha contra incendios |  |  |
| Registro de mantenimiento de los aparatos de levantamiento e izaje de materiales |  |  |
| 5 | El contratista cuenta con el acta de conformación del Comité Mixto de Higiene y Seguridad ocupacional vigente. (Si cuenta con más de 10 trabajadores). | Art. 14  DS2936 |  |  | XX |
| 6 | El contratista presenta los estudios de | Art. 6  DS2936 |  |  | XX |
| a.- Carga de Fuego |
| b.- Iluminación |
| c.- Ventilación (Reposición de aire, partículas en suspensión y identificación de sustancias peligrosas) si corresponde en cada caso |
| d.- Ruido y vibraciones |
| e.- Estrés Térmico (si corresponde) |
| f.- Instalaciones eléctricas (Sistemas de iluminación, tomacorrientes, parra rayos y puestos a tierra) |
| 7 | Cuenta con los documentos de afiliación de los trabajadores al Seguro de Corto Plazo | Art. 6  DS 2936 |  |  |  |
| Cuenta con los documentos de afiliación de los trabajadores al Seguro de Largo Plazo |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Cuenta con los documentos referentes a exámenes médicos a los trabajadores: Exámenes Pre-ocupacionales | Art. 6  DS2936 |  |  |  |
| Cuenta con los documentos referentes a exámenes médicos a los trabajadores: Exámenes Periódicos (en función a la actividad que realiza el Trabajador). |  |  |
| Cuenta con los documentos referentes a exámenes médicos a los trabajadores: Exámenes Post ocupacionales (si corresponde) |  |  |
| 9 | En caso que corresponda, cuenta con permiso por parte del Ministerio de Defensa para la adquisición de explosivos |  |  |  |  |
| **TRABAJOS EN ALTURA (Si corresponde)** | | | | | |
| 10 | El contratista cuenta con un plan de prevención y protección contra caídas. (NTS-003/17) el mismo debe contener: Medidas colectivas de Prevención, Modelo de Permiso de Trabajo en Altura, Especificaciones Técnicas de los equipos de protección utilizados (individuales y colectivos). | (NTS-003/17 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Registros documentarios de Capacitación, Entrenamiento de los trabajadores, ante emergencias de situaciones de Trabajos en Altura. | (NTS-003/17 |  |  |  |
| 12 | Certificado de 40 horas del personal calificado | (NTS-003/17 |  |  |  |
| Certificado de 10 horas del personal competente |  |
| 13 | Estudio técnico del Sistema de detención de caída que muestre que presenta una capacidad 4 950 libras-f; 22 kN-f. por persona conectada y que garantice el espacio necesario para la caída libre. | (NTS-003/17 |  |  |  |
| **ANDAMIOS**  **(Si corresponde)** | | | | | |
| 14 | Calculo estructural de los andamios construidos e instalados en la faena de construcción (Especificaciones técnicas). | NTS-005/17 |  |  |  |
| 15 | Documento que respalde la vigencia (vida útil) del andamio. | NTS-005/17 |  |  |  |
| **ESCALERAS**  **(Si corresponde)** | | | | | |
| 16 | Capacitación en reglas básicas de utilización de las escaleras | NTS-004/17 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEGURIDAD OCUPACIONAL** | | | | | |
| **PUNTO** | **DETALLE** | **FUNDAMENTO LEGAL** | **EVIDENCIA** | **CUMPLIMIENTO** | **MULTA** |
| 1 | El Contratista cuenta con un Responsable de Prevención de Riesgos, debidamente acreditado en el Ministerio de Trabajo | Art. 13 |  |  |  |
| 2 | Los comedores cuentan con las condiciones adecuadas de higiene y seguridad:  a.- Estructuras adecuadas  b.- Iluminación  c.- Ventilación  d.- Espacio suficiente | Art. 16  DS 2936 |  |  |  |
| 3 | Los servicios higiénicos se encuentran:  a.- Diferenciados para las y los trabajadores disponiendo de inodoros, urinarios, duchas y lavamanos de manera separada  b.- Los servicios higiénicos se encuentran instalados a un sistema descarga (alcantarillado, pozo séptico u otros sistemas)  c.- No distan a mas de 75 metros de la faena de construcción | Art. 17  DS 2936 |  |  |  |
| 4 | Los vestuarios:  a.- Son diferenciados para las y los trabajadores  b.- Cuentan con bancas y armarios individuales. | Art. 18  DS2936 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUNTO** | **DETALLE** | **FUNDAMENTO LEGAL** | **EVIDENCIA** | **CUMPLIMIENTO** | **MULTA** |
| 5 | El campamentos están constituidos por:  a.- Dormitorios de 6 m2 de dimensión por trabajador  b.- Lejos de zonas de riesgo.  c.- Las estructuras (pisos, paredes, y techos) se encuentra en buenas condiciones.  d.- Se mantiene personas destinadas a la limpieza del campamento y alrededores (pueden ser los mismos trabajadores).  e.- Se dispone con mallas milimétricas para las ventanas o mosquiteros personales (zonas endémicas).  f.- Se cuenta con un plan de fumigaciones, controles de plagas y desinfecciones correspondientes (según las características del terreno)  g.- La dotación de agua es apta para el consumo humano. | Art. 19  DS 2936 |  |  |  |
| **PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS** | | | | | |
| 6 | Cuenta con un programa implementado de control del orden, aseo y limpieza de la faena de construcción. | Art. 20  DS2936 |  |  |  |
| 7 | Los materiales inflamables, explosivos y químicos se almacenan en lugares adecuados. | Art. 20  DS 2936 |  |  |  |
| 8 | Los accesos a los equipos de lucha contra incendios son directos y libres de obstáculos. | Art. 20  DS2936 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUNTO** | **DETALLE** | **FUNDAMENTO LEGAL** | **EVIDENCIA** | **CUMPLIMIENTO** | **MULTA** |
| 9 | Los equipos lucha contra incendios se encuentran señalizados en el marco de la normativa de la RM 849/14 | Art. 20  DS 2936 RM 849/14 |  |  |  |
| 10 | El contratista cuenta con el plano de evacuación implementado en la obra, el mismo muestra la ruta de escape, salidas de emergencia, puntos de encuentro y la ubicación de botiquines y extintores, señalizados | Art. 20  DS2936 RM 849/14 |  |  |  |
| 11 | El contratista cuenta con un Sistema de Alarma autónomo, visible, audible y señalizado. | Art. 20  DS 2936 |  |  |  |
| 12 | El contratista cuenta con extintores debidamente recargados y vigentes dentro de la obra. | Art. 20  DS 2936 |  |  |  |
| 13 | Cuenta con Botiquines instalados, señalizados, aprovisionados con medicamentos vigentes y en función a los riesgos del trabajo. | Art. 20  DS2936 |  |  |  |
| **MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | | | | | |
| 14 | Cuenta con permisos de trabajo para el uso de las herramientas consideradas de alto riesgo (amoladoras, sierras, cepilladoras, otras). | Art. 24  DS 2936 |  |  |  |
| 15 | Las herramientas, maquinarias y equipos se encuentran en condiciones operativas, con resguardos correspondientes y no presentan modificaciones hechas por los trabajadores | Art. 25  DS 2936 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUNTO** | **DETALLE** | **FUNDAMENTO LEGAL** | **EVIDENCIA** | **CUMPLIMIENTO** | **MULTA** |
| 16 | La maquinaria pesada (volquetas, retro excavadoras, entre otras) y las movilidades cuentan con extintores y botiquines, alarmas de retroceso. | Art. 25  DS 2936 |  |  |  |
| 17 | Los compresores y cilindros cuentan con válvulas anti retorno, manómetro y placas de identificación ( si corresponde) | Art. 31  DS 2936 |  |  |  |
| **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** | | | | | |
| 18 | Las tomas de corriente eléctrica indican claramente la tensión de alimentación. (110, 220, 380) | Art. 32  DS 2936 |  |  |  |
| 19 | El equipo eléctrico instalado en la faena de construcción se encuentra en condiciones operativas. | Art. 33  DS 2936 |  |  |  |
| 20 | Todas las instalaciones eléctricas cuentan con conexión a tierra y pararrayos. | Art. 33, 34 y 35  DS 2936 |  |  |  |
| 21 | Los tableros eléctricos (acometida) están instalados fijamente en una parte solida y debidamente resguardada y señalizada. | Art. 32  DS 2936 |  |  |  |
| **TRABAJOS EN ALTURA**  **(Verificar este punto siempre y cuando en la faena de construcción se identifiquen trabajos en altura)** | | | | | |
| 22 | Cuenta medidas colectivas de protección según las características del trabajo y en el marco de la normativa NTS-003/17 (Delimitación del área, Líneas de advertencias, Señalización del área, Barandas, Manejo de desniveles y orificios (huecos), Redes de protección u otros) | NTS-003/17: |  |  |  |
| **PUNTO** | **DETALLE** | **FUNDAMENTO LEGAL** | **EVIDENCIA** | **CUMPLIMIENTO** | **MULTA** |
| 23 | Dotación de equipos de protección personal para trabajos en altura  a.- Casco con su barbiquejo (mentonera)  b.- Gafas (si el trabajo lo demanda)  c.- Protección auditiva (si el trabajo lo demanda)  d.- Guantes anti deslizantes  e.- Calzado de seguridad  f.- Ropa de trabajo (según las condiciones climáticas) | NTS-003/17: |  |  |  |
| 24 | Sistema de detención de caídas en condiciones operacionales, en función:  a.- Líneas de vida horizontal o vertical, fijos (según las características del trabajo)  b.- Cabo de vida  c.- Sistemas de restricción  d.- Punto de anclaje fijo o portátiles (según las características del trabajo)  e.- Ganchos de seguridad  f.- Mosquetones  g.- Conectores para; restricción de caídas, posicionamiento, detención de caídas y para transito vertical (frenos) (según las características del trabajo)  h.- Arnés cuerpo completo: | NTS-003/17 |  |  |  |
| 25 | Cuenta con el permiso de Trabajo en Altura de acuerdo a la NTS-003/17, durante la realización del trabajo | NTS-003/17 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUNTO** | **DETALLE** | **FUNDAMENTO LEGAL** | **EVIDENCIA** | **CUMPLIMIENTO** | **MULTA** |
| **ANDAMIOS Y PLATAFORMAS** | | | | | |
| 26 | La estructura y partes de los andamios se encuentran en condiciones operativas, resistentes, durables, estables y seguros de acuerdo a la NTS-005/17. | NTS-005/17 |  |  |  |
| 27 | El armado del andamio presenta las condiciones de seguridad en marcadas en:  a.- Todas las bases de los andamios usan adicionalmente tacos o cuñas de madera o metal que aseguren su inmovilización.  b.- Los andamios con ruedas, disponen de un sistema de frenos para asegurar su posición (si aplica).  c.- Los tornillos de ajuste de nivelación de los andamios colocados en las bases regulables no exceden de 30 cm de largo.  d.- los andamios de apoyo simple y en los andamios anclados, los pies derechos están, alineados, aplomados, arriostrados firmemente para impedir inclinaciones y desplazamientos.  e.- Las plataformas de trabajo tienen un ancho mínimo de 70 centímetros y cubre por lo menos el 90% de la luz de los travesaños.  f- El ancho mínimo de las plataformas en andamios en volado y colgantes es de 60 centímetros y las superficies de trabajo son antideslizantes.  g.- La plataforma de trabajo son paneles metálicos o de tablones de madera (no pino) de buena calidad. El ancho de los tablones son de 25 o 30 centímetros y su espesor de 50 milímetros.  h.- Cuenta con barandas protectoras y rodapié /plintos adosados a todos los costados expuestos.  i.- El andamio dispone elementos que permitan en todo momento el acceso fácil y seguro a todos los niveles del andamio y su evacuación (escaleras provisionales, rampas, pasarelas, puentes, etc.).  j.- Los andamios están amarrados a estructuras estables, o estabilizados con soportes (arriostres), en el 2do, 4to, 6to cuerpo, etc., en ambos lados. | NTS-005/17 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUNTO** | **DETALLE** | **FUNDAMENTO LEGAL** | **EVIDENCIA** | **CUMPLIMIENTO** | **MULTA** |
| 28 | Instalación de la protección para el público:  a.- Cuenta con protecciones a fin de evitar la caída de herramientas o materiales (como mallas de alambre que cubran todos los costados expuestos y/o pantallas protectoras).  b.- En los andamios construido sobre la vía pública, todos sus elementos, con excepción de pies derechos y diagonales en los planos longitudinales, deben dejar una altura libre igual o mayor que 2,50 m sobre el nivel de la acera.  c.- El primer piso de los andamios próximos a zonas de circulación está señalizado. | NTS-005/17 |  |  |  |
| 29 | Uso de andamios:  a.- El personal calificado lleva registro de la medición de la velocidad del viento a través de un anemómetro o anemógrafo y/o de una maga veleta implementado en el andamio, (se prohíbe el trabajo sobre andamios cuando la velocidad del viento sea superior a los 50 Km/hr)  b.- No se tiene acumulación de materiales, herramientas o desechos en los andamios.  c.- El sistema de detención de caídas no se ancla al andamio, a menos que el andamio cuente con las características de fábrica para este fin.  d.- Todo andamio o plataforma de trabajo se encuentra con una tarjeta de identificación (ROJO, AMARILLO ó VERDE). | NTS-005/17 |  |  |  |
| **ESCALERAS**  **(Verificar este punto siempre y cuando en la faena de construcción se identifiquen escaleras)** | | | | | |
| 30 | Las escaleras se deben almacenar en condiciones en el marco de la norma:  a.- Las escaleras de madera se almacenan en lugares de protección contra los agentes atmosféricos y de forma que faciliten la inspección.  b.- Las escaleras están almacenadas en posición horizontal, sujetas por soportes fijos y adosados a paredes. | NTS-004/2017 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUNTO** | **DETALLE** | **FUNDAMENTO LEGAL** | **EVIDENCIA** | **CUMPLIMIENTO** | **MULTA** |
| 31 | Uso de escaleras:  a.- Las escaleras portátiles de madera o metal u otro material presentan una longitud no superior a 5 m y un ancho mínimo de 80 cm.  b.- Sobrepasan en 1 m. sobre la superficie de apoyo  c.- Están posicionadas con una relación 75º o relación de 1:4  d.- Las escaleras que se manufacturaron dentro de la Empresa o Establecimiento Laboral, se encuentran en base a un diseño y cálculo estructural y la trazabilidad correspondiente. | NTS-004/2017 |  |  |  |
| **LEVANTAMIENTO Y TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS** | | | | | |
| 32 | Levantamiento mecánico de cargas.  a.- Los equipos elevadores, cabrestantes mecánicos, montacargas, torres de elevación, grúas, equipo y accesorios de izaje, se encuentran instalados de tal manera que no representen un riesgo para el trabajador.  b.- Los equipos y accesorios de izaje cuentan con la certificación respectiva del fabricante.  c.- Los conductores y operadores de los aparatos elevadores son de edad mínima de 25 años con dos años mínimos de experiencia en la conducción con categoría correspondiente  d.- Las torres grúas están construidas a una distancia prudente de los alambres eléctricos y las líneas de tensión según de acuerdo a la recomendación de autoridad competente, (la autoridad de fiscalización y control social de electricidad). | Art. 68-71  DS 2936 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUNTO** | **DETALLE** | **FUNDAMENTO LEGAL** | **EVIDENCIA** | **CUMPLIMIENTO** | **MULTA** |
| **ALMACENAMIENTO, MANEJO Y TRANSPORTE DE MATERIALES** | | | | | |
| 33 | De los materiales utilizados y almacenados dentro de la faena de construcción:  a.- El contratista cuenta con procedimientos de respuesta ante emergencias.  b.- Las sustancias peligrosas están identificadas y señalizadas.  c.- Las sustancias peligrosas cuentan con fichas de información de seguridad.  d.- El almacén y área de manipulación se encuentra señalizado. | Art. 72  DS 2936 |  |  |  |
| **SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD** | | | | | |
| 34 | La señalización de la obra:  a.- Cuenta con señalización en el marco de la RM 849/14  b.- La señalización instalada se encuentra en buenas condiciones  c.- Cuenta con señalización de transito (solo para trabajos en calles o carreteras).  d.- La señalización de transito tiene características de alta visibilidad y reflectivas para poderlas ver durante la noche | Art.73-79 |  |  |  |
| **DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y ESPACIOS CONFINADOS  (Si corresponde)** | | | | | |
| 35 | Los trabajos de demolición, excavación in situ.  a.- Cuenta con el plan de demolición donde se detalle los procedimientos respectivos para el trabajo seguro en demolición en función a la NTS-006/2017, aprobado por la autoridad competente. | Art.)80-94)  DS 2936, NTS-006/2017, NTS-007/2017 |  |  |  |
| 36 | Los trabajos de excavación in situ.  a.- Cuenta con el plan de excavación donde se detalle el estudio técnico de las características del terreno, los mecanismos a utilizar para garantizar la estabilidad del mismo y los procedimientos de trabajo en función a la NTS 007/2017. | Art.(80-94)  DS 2936  NTS-006/2017, NTS-007/2017 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUNTO** | **DETALLE** | **FUNDAMENTO LEGAL** | **EVIDENCIA** | **CUMPLIMIENTO** | **MULTA** |
| 37 | Los trabajos en espacios confinados in situ.  a.- Cuenta con protocolos de Trabajo en Espacios Confinados en el cual se identifiquen permisos de trabajo, estudios de monitoreo, procedimientos de rescate en función a la NTS-008/2017. | Art. (96-98)  DS 2936 NTS-008/2017 |  |  |  |
| **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVA** | | | | | |
| 38 | La faena de construcción cuenta con la protección colectica contra riesgos de caída a distinto y mismo nivel, proyección de partículas y caída de objetos  a.- Pasa manos  b.- Barandillas  c.- Marquesinas  d.- Pantallas protectoras  e.- Control de desniveles  f.- Otros Detalle | Art.(115 a 120)  DS 2936 |  |  |  |
| 39 | Los trabajadores de la obra cuenta con el equipo de protección personal correspondiente según la actividad que realiza (Art. 121 a 122)  a.- Cabeza  b.- Vista  c.- Manos  d.- Pies  e.- Oídos  f.- Cuerpo  g.- Aparato respiratorio  h.- Otros Detalle | Art. (121 a 122)  DS 2936 |  |  |  |

**VI. CONCLUSIONES:**

En atención a los fundamentos expuestos y de la revisión de la documentación presentada, se ha evidenciado que el o la Sra. XXXXXXXXX, con cédula de identidad XXXXX, en su calidad de representante legal de la Empresa o Establecimiento Laboral XXXX del Proyecto XXXX ha incumplido con lo establecido en la Ley General del Trabajo, Decreto Reglamentario y demás normas conexas.

**VII. DENUNCIA DE INFRACCIÓN A LEYES SOCIALES Y PROPUESTA DE MULTA A APLICARSE:**

Por lo anteriormente expuesto, en atención a los fundamentos señalados y habiéndose evidenciado que el o la Sra. XXXXXXXX con C.I. XXXXXXXX., Representante Legal de la Empresa o Establecimiento Laboral XXXXXXXXXXX incumplió con XXX (XXX) formalidades establecidas en la Ley General del Trabajo, Decreto Reglamentario y demás normas conexas, se propone a su Autoridad, imponga una sanción pecuniaria en la suma de Bs XXXXX.- (XXXXXXX 00/100 BOLIVIANOS), a la Sra. XXXXXXXXXX, por Infracción a Leyes Sociales, establecida en los artículos 222, 223, 232 y 237 del Código Procesal del Trabajo, artículo 165 del Decreto Reglamentario y en aplicación de la Resolución Ministerial No. 855/14 de 11 de Diciembre de 2014 que establece la escala de multas.

Es cuanto tengo a bien informar para fines legales que correspondan.

Atentamente.

c.c Ach.

c.c XXX

**VIII. RESPALDO FOTOGRÁFICO:**